<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="59.995" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="59.995" y1="0" x2="60" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60" y1="40" x2="0" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Stefan Zengerle</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Kondensator-Smd">
<description>Kondensatoren-SMD</description>
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Elkos">
<description>Elektrolyt-Kondensatoren</description>
<packages>
<package name="C2.5-4X8MM">
<description>Elko RM2.5-4x8mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>Div.LED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Wiederstände">
<description>Wiederstände</description>
<packages>
<package name="R0207-10">
<description>R0207-RM10</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>Taster-klein</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-berg">
<description>&lt;b&gt;Berg Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on  the following source:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;http://catalog.fciconnect.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PN61729">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="0R/10">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="Kondensator-Smd" package="C1206" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C2" library="Elkos" package="C2.5-4X8MM" value="10uF"/>
<element name="C3" library="Kondensator-Smd" package="C1206" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C4" library="Kondensator-Smd" package="C1206" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="C5" library="Kondensator-Smd" package="C1206" value="100nF">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74AC00N"/>
<element name="IC2" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74HC93N"/>
<element name="IC3" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74AC00N"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value="rot"/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value="gelb"/>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value="grün"/>
<element name="LED4" library="led" package="LED5MM" value="grün"/>
<element name="R1" library="Wiederstände" package="R0207-10" value="220R"/>
<element name="R2" library="Wiederstände" package="R0207-10" value="220R"/>
<element name="R3" library="Wiederstände" package="R0207-10" value="220R"/>
<element name="R4" library="Wiederstände" package="R0207-10" value="10k"/>
<element name="R5" library="Wiederstände" package="R0207-10" value="10k"/>
<element name="R6" library="Wiederstände" package="R0207-10" value="220R"/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="X1" library="con-berg" package="PN61729" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="J1" library="jumper" package="0R/10" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
